ESPECIFICACIONES TECNICAS
	N°
	DESCRIPCION
	IMAGEN DE REFERENCIA

	1
	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) KINGSTON 500 GB
Las unidades de estado sólido permitirán renovar y optimizar el almacenamiento de las computadoras de la biblioteca, mejorando significativamente la velocidad de arranque, la respuesta de los sistemas y el rendimiento general de los equipos. Se solicita lo siguiente:

• Marca / Modelo: Kingston NV3. 
• Capacidad: 500 GB. 
• Tipo / Formato: SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe. 
• Velocidad de lectura: Hasta 5000 MB/s. 
• Velocidad de escritura: Hasta 3000 MB/s. 
• Uso: Almacenamiento y optimización de las PC de la Biblioteca Central
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	2
	INYECTOR DE DE CORRIENTE VIA ETHERNET
Los inyectores POE permiten suministrar energía eléctrica a través del cable de red a los dispositivos compatibles (puntos de acceso, cámaras IP y otros), facilitando su instalación y reemplazo. Se solicita lo siguiente:
• Marca / Modelo: Ubiquiti U-poe Arteus Inyector Poe Unifi. 
• Tipo: Inyector POE de puerto único (Single Port Injector). 
• Estándar: IEEE 802.3af Compliant. 
• Voltaje de entrada: 100-240V ~ 0.4A, 50-60 Hz. 
• Voltaje de salida: 48V ⎓ 0.32A (PIN 4,5 = +48V / PIN 7,8 = RETURN). 
• Uso: Alimentación de dispositivos de red de la Biblioteca Central.
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	3
	FUENTES DE PODER (ATX) PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO
Para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos que sean necesarios a las computadoras de la Biblioteca Central, se requiere contar con un stock de fuentes de poder, dado que varios equipos presentan fallas o desgaste en este componente. Las computadoras de la biblioteca comparten en su mayoría las mismas características (placa Gigabyte B360M-DS3H, procesador Intel Core i7-8700, 32 GB de RAM), por lo que se solicita una fuente de poder compatible con dichos equipos:
Tipo / Formato: Fuente de poder ATX (compatible con placas Micro-ATX) 
• Potencia: 600 W reales (mínimo recomendado) 
• Conectores: 24 pines (placa madre), 4+4 pines (CPU/EPS), SATA y Molex 
• Voltaje de entrada: 100-240V ~ 50/60 Hz • Ventilación: Ventilador de 120 mm, con protecciones contra sobretensión y cortocircuito 
• Uso: Mantenimiento correctivo y preventivo de las PC de la Biblioteca Central
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